(module "5027740891" (layer F.Cu)
  (descr "502774-0891-1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "5027740891" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -4.800 7.43 0) (size 0.800 1.680) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.700 7.43 0) (size 0.800 1.680) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.600 7.43 0) (size 0.800 1.680) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.500 7.43 0) (size 0.800 1.680) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.400 7.43 0) (size 0.800 1.680) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.700 7.43 0) (size 0.800 1.680) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.800 7.43 0) (size 0.800 1.680) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.900 7.43 0) (size 0.800 1.680) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G1 smd rect (at -6.855 5.85 0) (size 1.290 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -6.200 7.43 90) (size 1.500 1.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 6.450 7.43 90) (size 1.500 1.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP3 smd rect (at -6.750 -7.42 0) (size 1.500 1.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP4 smd rect (at 6.750 -7.42 0) (size 1.500 1.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP5 smd rect (at -6.855 -1.62 0) (size 1.290 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 502774-0891.stp
    (at (xyz -0.13582677353085 -0.031102363049515 -0.012992126500513))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -180 0 0))
  )
)
