(module 5031482270 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.3188) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_503148_22_MOL (at 0 -4.3188) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 smd rect (at 7.5 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 6.749999 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 6.000001 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 5.25 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 4.500001 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.75 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.999999 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.250001 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.5 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.750001 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.750001 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.5 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -2.250001 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -2.999999 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -3.75 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -4.500001 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -5.25 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -6.000001 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -6.749999 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -7.5 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -8.250001 -4.3188) (size 0.6096 2.794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -9.729998 0.856201) (size 1.2954 4.7498) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 9.729998 0.856201) (size 1.2954 4.7498) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
