(module 503182-1852_MOL (layer F.Cu) (tedit 68E249BF)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.1016 5.6134 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 503182-1852_MOL (at 7.7978 5.6134 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.9 5.6103) (size 0.8128 1.2446) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.8 5.6103) (size 0.8128 1.2446) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -0.7 5.6103) (size 0.8128 1.2446) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.4 5.6103) (size 0.8128 1.2446) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 1.5 5.6103) (size 0.8128 1.2446) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 2.6 5.6103) (size 0.8128 1.2446) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 3.7 5.6103) (size 0.8128 1.2446) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 4.8 5.6103) (size 0.8128 1.2446) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -2.84 18.3653) (size 1.4986 1.143) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 4.94 18.3653) (size 1.4986 1.143) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -7.245 6.2403) (size 0.9398 2.4892) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 6.74 17.2403) (size 1.1684 1.2446) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -7.145 17.5703) (size 1.143 2.2098) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 7.145 6.0903) (size 1.143 2.2098) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 6.74 8.2403) (size 1.1684 1.2446) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)