(module easyeda2kicad:TF-SMD_503398-1892 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.27) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TF-SMD_503398-1892 (at 0 10.27) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.42 -6.27 0.00) (size 0.70 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.32 -6.27 0.00) (size 0.70 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.22 -6.27 0.00) (size 0.70 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.88 -6.27 0.00) (size 0.70 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.98 -6.27 0.00) (size 0.70 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 3.08 -6.27 0.00) (size 0.70 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 4.18 -6.27 0.00) (size 0.70 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 5.28 -6.27 0.00) (size 0.70 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 6.40 -5.77 0.00) (size 0.86 2.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -6.26 -6.26 0.00) (size 1.14 1.83) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 6.48 5.00 0.00) (size 0.70 3.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -6.48 5.00 0.00) (size 0.70 3.33) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -4.17 6.21 0.00) (size 0.90 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.10 6.27 0.00) (size 1.05 0.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/5033981892/5033981892.3dshapes/TF-SMD_503398-1892.wrl"
		(offset (xyz -0.010 0.640 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)