(module "5034800600" (layer F.Cu)
  (descr "503480-0600-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at -0.000 -0.025) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.000 -0.025) (layer F.Fab))
  (fp_text value "5034800600" (at -0.000 -0.025) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.250 -1.5 0) (size 0.300 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.750 -1.5 0) (size 0.300 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.250 -1.5 0) (size 0.300 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.250 -1.5 0) (size 0.300 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.750 -1.5 0) (size 0.300 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.250 -1.5 0) (size 0.300 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.040 1.15 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.040 1.15 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 503480-0600.stp
    (at (xyz 0 -0.14015747806219 0.00078740155720335))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
