(module "5035521022" (layer F.Cu)
  (descr "503552-1022-1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "5035521022" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.800 -1.075 0) (size 0.240 0.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.400 -1.075 0) (size 0.240 0.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.000 -1.075 0) (size 0.240 0.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.400 -1.075 0) (size 0.240 0.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.800 -1.075 0) (size 0.240 0.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.800 1.075 0) (size 0.240 0.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.400 1.075 0) (size 0.240 0.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.000 1.075 0) (size 0.240 0.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.400 1.075 0) (size 0.240 0.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.800 1.075 0) (size 0.240 0.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -1.430 -0.63 0) (size 0.300 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 1.430 -0.63 0) (size 0.300 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP3 smd rect (at -1.430 0.63 0) (size 0.300 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP4 smd rect (at 1.430 0.63 0) (size 0.300 0.420) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 503552-1022.stp
    (at (xyz 0 0 0.00078740155720335))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
