(module easyeda2kicad:SIM-SMD_503960-0696 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -11.32) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SIM-SMD_503960-0696 (at 0 11.32) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad C9 smd rect (at 7.55 -7.32 0.00) (size 1.20 3.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C9 smd rect (at -7.55 -7.32 0.00) (size 1.20 3.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C9 smd rect (at 7.55 -2.02 0.00) (size 1.20 3.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C9 smd rect (at -7.55 -2.02 0.00) (size 1.20 3.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C9 smd rect (at 7.55 6.33 0.00) (size 1.20 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C9 smd rect (at -7.55 6.33 0.00) (size 1.20 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C8 smd rect (at -5.65 6.76 0.00) (size 0.80 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C7 smd rect (at 2.90 7.32 0.00) (size 0.55 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C4 smd rect (at 1.50 7.32 0.00) (size 0.55 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C3 smd rect (at 3.90 7.32 0.00) (size 0.55 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C2 smd rect (at -0.28 7.32 0.00) (size 0.55 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C6 smd rect (at -1.28 7.32 0.00) (size 0.55 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C1 smd rect (at -2.28 7.32 0.00) (size 0.55 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C5 smd rect (at -3.28 7.32 0.00) (size 0.55 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/5039600696/5039600696.3dshapes/SIM-SMD_503960-0696.wrl"
		(offset (xyz 0.000 1.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)