(module easyeda2kicad:CONN-SMD_4P-P1.50_MOLEX_5040500491 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.59) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_4P-P1.50_MOLEX_5040500491 (at 0 6.59) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 5 smd rect (at 4.85 -2.59 0.00) (size 1.25 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -4.85 -2.59 0.00) (size 1.25 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -2.25 2.59 0.00) (size 0.60 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.75 2.59 0.00) (size 0.60 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.75 2.59 0.00) (size 0.60 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 2.25 2.59 0.00) (size 0.60 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/5040500491/5040500491.3dshapes/CONN-SMD_4P-P1.50_MOLEX_5040500491.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.300 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)