(module "5050701422" (layer F.Cu)
  (descr "505070-1422-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.000 2) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.050 0.908 0) (size 0.180 0.485) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.050 -0.907 0) (size 0.180 0.485) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.700 0.908 0) (size 0.180 0.485) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.700 -0.907 0) (size 0.180 0.485) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.350 0.908 0) (size 0.180 0.485) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.350 -0.907 0) (size 0.180 0.485) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.000 0.908 0) (size 0.180 0.485) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.000 -0.907 0) (size 0.180 0.485) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.350 0.908 0) (size 0.180 0.485) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.350 -0.907 0) (size 0.180 0.485) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.700 0.908 0) (size 0.180 0.485) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.700 -0.907 0) (size 0.180 0.485) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.050 0.908 0) (size 0.180 0.485) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.050 -0.907 0) (size 0.180 0.485) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -1.425 0.768 0) (size 0.230 0.535) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at -1.425 -0.768 0) (size 0.230 0.535) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP3 smd rect (at 1.425 0.768 0) (size 0.230 0.535) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP4 smd rect (at 1.425 -0.768 0) (size 0.230 0.535) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 505070-1422.stp
    (at (xyz 0 0 0.00078740155720335))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
