(module Truck_Light_12V:5050LED_RGB+CCT (layer F.Cu) (tedit 65642223)
  (descr "1. Product Name: 5050rgbww5 in 1 patch lamp bead\n\n2. Voltage: R: 2.0-2.2v G: 3.0-3.2v B: 3.0-3.2v WW: 2.8-3.0v W: 2.8-3.0v\n\n3. Current: 100mA\n\n4. Power: 0.3w\n\n5. Product size: 5.0 * 5.0 * 1.6mm1z civ BM\n\n6. Chip manufacturer: San'an wafer\n\n7. Brightness: R: 600-900mcd G: 1600-1800mcd B: 400-500mcd W: 7-9lm\n\n8. Color temperature / wavelength: R: 620-625nm, G: 520-525nm, B: 460-465nm\n\nW:2400-2600K/6000-6500K")
  (fp_text reference "LED($)" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value RGBCCT (at 0 -1.27) (layer F.SilkS) hide)
  (pad W2- smd rect (at 2.09 1.92) (size 1.22 0.48) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B- smd rect (at 2.09 0.96) (size 1.22 0.48) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad R- smd rect (at 2.09 0) (size 1.22 0.48) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad G- smd rect (at 2.09 -0.96) (size 1.22 0.48) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad W1- smd rect (at 2.09 -1.92) (size 1.22 0.48) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad W2+ smd rect (at -2.09 1.92) (size 1.22 0.48) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B+ smd rect (at -2.09 0.96) (size 1.22 0.48) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad R+ smd rect (at -2.09 0) (size 1.22 0.48) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad G+ smd rect (at -2.09 -0.96) (size 1.22 0.48) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad W1+ smd rect (at -2.09 -1.92) (size 1.22 0.48) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (model C:/Users/TECHMAN/Desktop/RGBCCT_5pin.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
