(module 5051101692 (layer F.Cu) (tedit 6583083C)
  (fp_text reference REF** (at 0.0508 -4.0386) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -3.75 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.250001 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.75 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.250001 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.749999 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.25 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.750001 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.25 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.25 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.750001 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.25 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.749999 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 2.250001 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 2.75 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 3.250001 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 3.75 -2.45) (size 0.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P1 smd rect (at -6.049992 0.249999) (size 2 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P2 smd rect (at 6.049992 0.249999) (size 2 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
