(module "5051102291" (layer F.Cu)
  (descr "505110-2291-1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "5051102291" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.250 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -4.750 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -4.250 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.750 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -3.250 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.750 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.250 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.750 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -1.250 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.750 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.250 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.250 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.750 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.250 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 1.750 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 2.250 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 2.750 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 3.250 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 3.750 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 4.250 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 4.750 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 5.250 -2.325 0) (size 0.300 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -7.550 0.375 90) (size 1.300 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 7.550 0.375 90) (size 1.300 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 505110-2291.stp
    (at (xyz 0 0.053149607237868 0.00078740155720335))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
