(module easyeda2kicad:CONN-SMD_4P-P1.25_5055680471 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.1899999999999995) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_4P-P1.25_5055680471 (at 0 5.1899999999999995) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 1.88 -1.19 180.00) (size 0.80 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.63 -1.19 180.00) (size 0.80 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.62 -1.19 180.00) (size 0.80 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -1.88 -1.19 180.00) (size 0.80 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 3.77 1.19 180.00) (size 1.30 2.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -3.77 1.19 180.00) (size 1.30 2.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/5055680471/5055680471.3dshapes/CONN-SMD_4P-P1.25_5055680471.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.680 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)