(module easyeda2kicad:FPC-SMD_P0.50-5P_1X5P (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.17) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FPC-SMD_P0.50-5P_1X5P (at 0 5.17) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 1.00 1.17 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.50 1.17 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.00 1.17 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.50 1.17 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -1.00 1.17 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.92 -1.17 180.00) (size 0.50 2.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -1.92 -1.17 180.00) (size 0.50 2.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/512810594/512810594.3dshapes/FPC-SMD_P0.50-5P_1X5P.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.670 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)