(module easyeda2kicad:FPC-SMD_4P-P1.00_522710479 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.12) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FPC-SMD_4P-P1.00_522710479 (at 0 5.12) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.50 -1.12 0.00) (size 0.60 2.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.50 -1.12 0.00) (size 0.60 2.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.50 -1.12 0.00) (size 0.60 2.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.50 -1.12 0.00) (size 0.60 2.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 4.65 1.12 90.00) (size 2.80 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -4.65 1.12 90.00) (size 2.80 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/522710479/522710479.3dshapes/FPC-SMD_4P-P1.00_522710479.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -2.250 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)