(module easyeda2kicad:FFC-SMD_7P-P1.00_522710769 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.17) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FFC-SMD_7P-P1.00_522710769 (at 0 5.17) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -3.00 -1.17 0.00) (size 0.60 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -2.00 -1.17 0.00) (size 0.60 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -1.00 -1.17 0.00) (size 0.60 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.00 -1.17 0.00) (size 0.60 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.00 -1.17 0.00) (size 0.60 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 2.00 -1.17 0.00) (size 0.60 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 6.15 1.17 90.00) (size 2.80 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -6.15 1.17 90.00) (size 2.80 2.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 3.00 -1.17 0.00) (size 0.60 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/522710769/522710769.3dshapes/FFC-SMD_7P-P1.00_522710769.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -2.440 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)