(module 522711279 (layer F.Cu) (tedit 645DB345)
  (descr 52271-1279-1)
  (tags Connector)
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0 -8.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 522711279 (at 0 6.35) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.5 -3.975) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -4.5 -3.975) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.5 -3.975) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.5 -3.975) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.5 -3.975) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.5 -3.975) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.5 -3.975) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.5 -3.975) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.5 -3.975) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 3.5 -3.975) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 4.5 -3.975) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 5.5 -3.975) (size 0.6 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -8.65 -1.625) (size 2.1 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 8.65 -1.625) (size 2.1 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 52271-1279.stp
    (offset (xyz 0 2.55999990433222 2.999999954944458))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 -180))
  )
)
