(module easyeda2kicad:FPC-SMD_527452097 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.9399999999999995) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FPC-SMD_527452097 (at 0 4.9399999999999995) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 20 smd rect (at 4.75 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd rect (at 4.25 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at 3.75 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at 3.25 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at 2.75 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at 2.25 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 1.75 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 1.25 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 0.75 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 0.25 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -0.25 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -0.75 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -1.25 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -1.75 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -2.25 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -2.75 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -3.25 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -3.75 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -4.25 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -4.75 -0.94 180.00) (size 0.30 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 21 smd rect (at 7.30 0.94 180.00) (size 2.20 3.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 22 smd rect (at -7.30 0.94 0.00) (size 2.20 3.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/527452097/527452097.3dshapes/FPC-SMD_527452097.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.510 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)