(module easyeda2kicad:FPC-SMD_18P-P0.50_527461871 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.96) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FPC-SMD_18P-P0.50_527461871 (at 0 4.96) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 18 smd rect (at 4.25 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at 3.75 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at 3.25 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at 2.75 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 2.25 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 1.75 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 1.25 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 0.75 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 0.25 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -0.25 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -0.75 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -1.25 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -1.75 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -2.25 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -2.75 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -3.25 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -3.75 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -4.25 -0.96 0.00) (size 0.30 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd custom (at 6.40 0.96 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 1.2 0.68)(xy 1.2 -1.52)(xy 1.2 -1.52)(xy -1.2 -1.52)(xy -1.2 -1.52)(xy -1.2 -1.52)(xy -1.2 -1.52)(xy -1.2 1.53)(xy -1.2 1.53)(xy 0.1 1.53)(xy 0.1 1.53)(xy 0.1 0.68)(xy 0.1 0.68)(xy 1.2 0.68)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 20 smd custom (at -6.40 0.96 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -1.2 -1.52)(xy -1.2 0.68)(xy -1.2 0.68)(xy -0.1 0.68)(xy -0.1 0.68)(xy -0.1 1.53)(xy -0.1 1.53)(xy 1.2 1.53)(xy 1.2 1.53)(xy 1.2 0.68)(xy 1.2 0.68)(xy 1.2 0.68)(xy 1.2 0.68)(xy 1.2 -1.52)(xy 1.2 -1.52)(xy -1.2 -1.52)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/527461871/527461871.3dshapes/FPC-SMD_18P-P0.50_527461871.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -2.040 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)