(module easyeda2kicad:CONN-TH_530471010 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_530471010 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -5.63 0.00 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -4.38 0.00 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -3.12 0.00 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -1.87 0.00 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -0.63 0.00 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 0.62 0.00 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 1.88 0.00 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 3.13 0.00 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at 4.37 0.00 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at 5.62 0.00 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/530471010/530471010.3dshapes/CONN-TH_530471010.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.450 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)