(module easyeda2kicad:CONN-TH_13P-P1.25_530471310 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_13P-P1.25_530471310 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -7.50 0.00 0.00) (size 1.05 1.05) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -6.25 0.00 0.00) (size 1.05 1.05) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -5.00 0.00 0.00) (size 1.05 1.05) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -3.75 0.00 0.00) (size 1.05 1.05) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -2.50 0.00 0.00) (size 1.05 1.05) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at -1.25 0.00 0.00) (size 1.05 1.05) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at -0.00 0.00 0.00) (size 1.05 1.05) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 1.25 0.00 0.00) (size 1.05 1.05) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at 2.50 0.00 0.00) (size 1.05 1.05) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at 3.75 0.00 0.00) (size 1.05 1.05) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 11 thru_hole circle (at 5.00 0.00 0.00) (size 1.05 1.05) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at 6.25 0.00 0.00) (size 1.05 1.05) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 13 thru_hole circle (at 7.50 0.00 0.00) (size 1.05 1.05) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/530471310/530471310.3dshapes/CONN-TH_13P-P1.25_530471310.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.450 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)