(module easyeda2kicad:CONN-TH_8P-P1.25_530480810 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_8P-P1.25_530480810 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -4.38 0.00 180.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -3.13 0.00 180.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -1.87 0.00 180.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -0.62 0.00 180.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 0.62 0.00 180.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 1.87 0.00 180.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 3.13 0.00 180.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 4.38 0.00 180.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/530480810/530480810.3dshapes/CONN-TH_8P-P1.25_530480810.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.700 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)