(module easyeda2kicad:CONN-TH_532610371 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.55) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_532610371 (at 0 5.55) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at 1.25 -1.55 0.00) (size 0.80 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 -1.55 0.00) (size 0.80 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.25 -1.55 0.00) (size 0.80 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -3.75 1.55 0.00) (size 2.20 3.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 3.75 1.55 0.00) (size 2.20 3.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/532610371/532610371.3dshapes/CONN-SMD_MX1.25-WS-3P.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.100 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)