(module easyeda2kicad:CONN-SMD_4P-P1.25_53261-0471 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.45) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_4P-P1.25_53261-0471 (at 0 5.45) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.88 -1.45 90.00) (size 1.60 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.63 -1.45 90.00) (size 1.60 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.63 -1.45 90.00) (size 1.60 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.88 -1.45 90.00) (size 1.60 0.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 4.42 1.45 90.00) (size 3.20 2.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -4.42 1.45 90.00) (size 3.20 2.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/532610471/532610471.3dshapes/CONN-SMD_MX1.25-WS-4P.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.980 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)