(module easyeda2kicad:CONN-SMD_532611471 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.45) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_532611471 (at 0 5.45) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 8.12 -1.45 0.00) (size 0.80 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 6.87 -1.45 0.00) (size 0.80 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 5.62 -1.45 0.00) (size 0.80 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 4.37 -1.45 0.00) (size 0.80 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 3.12 -1.45 0.00) (size 0.80 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.87 -1.45 0.00) (size 0.80 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 0.62 -1.45 0.00) (size 0.80 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -0.63 -1.45 0.00) (size 0.80 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -1.88 -1.45 0.00) (size 0.80 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -3.13 -1.45 0.00) (size 0.80 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -4.38 -1.45 0.00) (size 0.80 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -5.63 -1.45 0.00) (size 0.80 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -6.88 -1.45 0.00) (size 0.80 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -8.13 -1.45 0.00) (size 0.80 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at -10.62 1.45 0.00) (size 2.20 3.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at 10.62 1.45 0.00) (size 2.20 3.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/532611471/532611471.3dshapes/CONN-SMD_MX1.25-WS-14P.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.800 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)