(module easyeda2kicad:CONN-TH_3P-P2.50_533750310 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_3P-P2.50_533750310 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at 2.50 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -2.50 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad "" thru_hole circle (at 4.10 2.20) (size 1.30 1.30) (drill 1.30) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/533750310/533750310.3dshapes/CONN-TH_3P-P2.50_533750310.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)