(module easyeda2kicad:CONN-SMD_10P-P1.25_53398-1071 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.37) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_10P-P1.25_53398-1071 (at 0 5.37) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 12 smd rect (at -8.18 1.37 0.00) (size 2.10 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 8.18 1.37 0.00) (size 2.10 3.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.87 -1.37 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.62 -1.37 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.62 -1.37 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -1.87 -1.37 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -3.13 -1.37 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -4.38 -1.37 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -5.62 -1.37 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 3.13 -1.37 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 4.38 -1.37 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 5.63 -1.37 0.00) (size 0.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/533981071/533981071.3dshapes/CONN-SMD_MX1.25-LS-10P.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.560 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)