(module "55363865" (layer F.Cu)
  (descr "5536386-5-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -19.050 4.655) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -19.050 4.655) (layer F.Fab))
  (fp_text value "55363865" (at -19.050 4.655) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 thru_hole rect (at 0.000 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 thru_hole circle (at -2.540 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A3 thru_hole circle (at -5.080 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A4 thru_hole circle (at -7.620 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A5 thru_hole circle (at -10.160 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A6 thru_hole circle (at -12.700 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A7 thru_hole circle (at -15.240 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A8 thru_hole circle (at -17.780 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A9 thru_hole circle (at -20.320 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A10 thru_hole circle (at -22.860 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A11 thru_hole circle (at -25.400 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A12 thru_hole circle (at -27.940 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A13 thru_hole circle (at -30.480 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A14 thru_hole circle (at -33.020 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A15 thru_hole circle (at -35.560 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A16 thru_hole circle (at -38.100 -0.02) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B1 thru_hole circle (at 0.000 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B2 thru_hole circle (at -2.540 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B3 thru_hole circle (at -5.080 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B4 thru_hole circle (at -7.620 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B5 thru_hole circle (at -10.160 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B6 thru_hole circle (at -12.700 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B7 thru_hole circle (at -15.240 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B8 thru_hole circle (at -17.780 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B9 thru_hole circle (at -20.320 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B10 thru_hole circle (at -22.860 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B11 thru_hole circle (at -25.400 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B12 thru_hole circle (at -27.940 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B13 thru_hole circle (at -30.480 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B14 thru_hole circle (at -33.020 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B15 thru_hole circle (at -35.560 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B16 thru_hole circle (at -38.100 -2.56) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 5.080 2.52) (size 4.185 4.185) (drill 2.79) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -43.180 2.52) (size 4.185 4.185) (drill 2.79) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 5536386-5.stp
    (at (xyz -0.74999996996301 -0.49566929734598 0.10354331159216))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
