(module easyeda2kicad:CONN-SMD-20P_555600207 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.95) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD-20P_555600207 (at 0 5.95) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.25 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -2.25 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -1.75 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -1.75 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -1.25 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -1.25 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.75 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -0.75 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -0.25 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -0.25 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 0.25 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 0.25 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 0.75 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 0.75 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at 1.25 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at 1.25 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at 1.75 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at 1.75 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd rect (at 2.25 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd rect (at 2.25 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/555600207/555600207.3dshapes/MXJ-20P-L6.5-W2.8-H1.2-LS4.3-P0.5.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)