(module easyeda2kicad:CONN-SMD_30P-P0.50_555600307 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.95) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_30P-P0.50_555600307 (at 0 5.95) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -3.50 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -3.50 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -3.00 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -3.00 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -2.50 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -2.50 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -2.00 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -2.00 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -1.50 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -1.50 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -1.00 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -1.00 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -0.50 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -0.50 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at 0.00 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at 0.00 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at 0.50 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at 0.50 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd rect (at 1.00 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd rect (at 1.00 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 21 smd rect (at 1.50 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 22 smd rect (at 1.50 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 23 smd rect (at 2.00 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 24 smd rect (at 2.00 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 25 smd rect (at 2.50 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 26 smd rect (at 2.50 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 27 smd rect (at 3.00 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 28 smd rect (at 3.00 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 29 smd rect (at 3.50 1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 30 smd rect (at 3.50 -1.95 0.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/555600307/555600307.3dshapes/MXJ-30P-L9.0-W2.8-H1.2-LS4.3-P0.5.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)