(module easyeda2kicad:CAP-TH_L11.7-W6.1-P9.50-D0.8-S3.10 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.55) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CAP-TH_L11.7-W6.1-P9.50-D0.8-S3.10 (at 0 5.55) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole circle (at 4.75 1.55 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at -4.75 -1.55 0.00) (size 1.70 1.70) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/564R60GAQ22/564R60GAQ22.3dshapes/CAP-TH_L11.7-W6.1-P9.50-D0.8-S3.10.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)