(module "57478422" (layer F.Cu)
  (descr "5747842-2-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -16.548 -7.405) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -16.548 -7.405) (layer F.Fab))
  (fp_text value "57478422" (at -16.548 -7.405) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.000 -0) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.758 -0) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.516 -0) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -8.274 -0) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -11.032 -0) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -13.790 -0) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -16.548 -0) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -19.306 -0) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -22.064 -0) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -24.822 -0) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -27.580 -0) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -30.338 -0) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -33.096 -0) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -1.379 -2.84) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -4.137 -2.84) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -6.895 -2.84) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -9.653 -2.84) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -12.411 -2.84) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -15.169 -2.84) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -17.927 -2.84) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -20.685 -2.84) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -23.443 -2.84) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -26.201 -2.84) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at -28.959 -2.84) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at -31.717 -2.84) (size 1.560 1.560) (drill 1.04) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -40.068 -1.42) (size 4.890 4.890) (drill 3.26) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 6.972 -1.42) (size 4.890 4.890) (drill 3.26) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 5747842-2.stp
    (at (xyz -0.65157477311262 0.65787397970365 0.25236219871701))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
