(module easyeda2kicad:RELAY-TH_6-1393243-8 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_6-1393243-8 (at 0 7.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad A1 thru_hole circle (at -12.69 3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 12 thru_hole circle (at 2.53 3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 11 thru_hole circle (at 7.61 3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 14 thru_hole circle (at 12.69 3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 24 thru_hole circle (at 12.69 -3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 21 thru_hole circle (at 7.61 -3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad A2 thru_hole circle (at -12.69 -3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 22 thru_hole circle (at 2.53 -3.75 0.00) (size 2.50 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.4986))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/6-1393243-8/6-1393243-8.3dshapes/RELAY-TH_6-1393243-8.wrl"
		(offset (xyz -0.550 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)