(module "61001418221" (layer F.Cu)
  (descr "61001418221-1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "61001418221" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -16.510 1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -13.970 -1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -11.430 1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -8.890 -1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -6.350 1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.810 -1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.270 1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.270 -1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 3.810 1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 6.350 -1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 8.890 1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 11.430 -1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 13.970 1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 16.510 -1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
