(module 61400416021 (layer F.Cu) (tedit 6353670C)
  (descr "WR-COM Horizontal USB Type A")
  (fp_text reference REF** (at -0.027 -5.6559) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 61400416021 (at 3.383 12.308) (layer F.Fab))
  (fp_text user "PCB End" (at -1.9 10.1) (layer F.Fab))
  (pad SHELL thru_hole circle (at -6.57 0) (size 3.316 3.316) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SHELL1 thru_hole circle (at 6.57 0) (size 3.316 3.316) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1 -2.71) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1 -2.71) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.5 -2.71) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.5 -2.71) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask))
)
