(module 614105150721 (layer F.Cu) (tedit 66FD5E25)
  (descr "<B>WR-COM Micro USB 2.0 Type B Vertical 5 Contacts</B><BR><BR>THT, 5 pins")
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -2.335 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 614105150721 (at 0.0 2.565 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.3 -0.125) (size 0.948 0.948) (drill 0.44) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.65 0.875) (size 0.948 0.948) (drill 0.44) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.0 -0.125) (size 0.948 0.948) (drill 0.44) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.65 0.875) (size 0.948 0.948) (drill 0.44) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.3 -0.125) (size 0.948 0.948) (drill 0.44) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 thru_hole circle (at -3.575 0.095) (size 0.97 0.97) (drill 0.35) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 thru_hole circle (at 3.575 0.095) (size 0.97 0.97) (drill 0.35) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start 3.395 -0.405) (end 3.395 0.595) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.57 0.595) (end 3.745 0.595) (angle 180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.745 0.595) (end 3.745 -0.405) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.57 -0.405) (end 3.395 -0.405) (angle 180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.755 -0.405) (end -3.755 0.595) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -3.58 0.595) (end -3.405 0.595) (angle 180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.405 0.595) (end -3.405 -0.405) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -3.58 -0.405) (end -3.755 -0.405) (angle 180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
)