(module 62001011121 (layer F.Cu) (tedit 672EED1F)
  (descr "<B>WR-PHD </B><BR> 2.00 mm THT Pin Header,10Pins")
  (fp_text reference REF** (at -14.175 -0.935 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 62001011121 (at -17.985 0.665 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -9.0 0.0) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.0 0.0) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.0 0.0) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.0 0.0) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -1.0 0.0) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.0 0.0) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.0 0.0) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 5.0 0.0) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 7.0 0.0) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 9.0 0.0) (size 1.408 1.408) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user Name (at -13.54 -0.935 0) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user Value (at -14.175 0.665 0) (layer F.Fab))
)