(module easyeda2kicad:OSC-SMD_6P-L2.5-W2.0-BL_CTS-626X (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.68) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OSC-SMD_6P-L2.5-W2.0-BL_CTS-626X (at 0 4.67) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 6 smd rect (at -1.05 -0.68 0.00) (size 0.75 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.00 -0.68 0.00) (size 0.60 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.05 -0.68 0.00) (size 0.75 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.05 0.67 0.00) (size 0.75 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.00 0.67 0.00) (size 0.60 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.05 0.67 0.00) (size 0.75 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/626L1945C2T/626L1945C2T.3dshapes/OSC-SMD_6P-L2.5-W2.0-BL_CTS-626X.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)