(module 632723130112 (layer F.Cu) (tedit 66E912F4)
  (descr "<b>WR-COM</b><br> USB 3.1 Type C Receptacle Horizontal Mid-Mount THR / SMT 1.6 mm")
  (fp_text reference REF** (at 7.732 -4.3714 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 632723130112 (at 10.5768 -2.5714 0) (layer F.Fab))
  (pad A1 smd rect (at -2.75 -4.575) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A2 smd rect (at -2.25 -4.575) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A3 smd rect (at -1.75 -4.575) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4 smd rect (at -1.25 -4.575) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at -0.75 -4.575) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -4.575) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -4.575) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A8 smd rect (at 0.75 -4.575) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A9 smd rect (at 1.25 -4.575) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A10 smd rect (at 1.75 -4.575) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A11 smd rect (at 2.25 -4.575) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A12 smd rect (at 2.75 -4.575) (size 0.35 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B2 thru_hole circle (at 2.4 -2.765) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B3 thru_hole circle (at 1.6 -2.765) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 thru_hole circle (at 0.8 -2.765) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B8 thru_hole circle (at -0.8 -2.765) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B10 thru_hole circle (at -1.6 -2.765) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B11 thru_hole circle (at -2.4 -2.765) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4 thru_hole circle (at 1.2 -3.465) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 thru_hole circle (at 0.4 -3.465) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 thru_hole circle (at -0.4 -3.465) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B9 thru_hole circle (at -1.2 -3.465) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1 thru_hole circle (at 3.05 -3.465) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad B12 thru_hole circle (at -3.05 -3.465) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu))
  (pad S1 thru_hole circle (at -4.5 -4.265) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad S2 thru_hole circle (at 4.5 -4.265) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad S3 thru_hole circle (at -6.075 1.235) (size 1.0 1.0) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S4 thru_hole circle (at 6.075 1.235) (size 1.0 1.0) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -3.725 -2.765) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 3.725 -2.765) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "A1" (at -3.7 -4.365) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "PCB cut  out Area" (at 3.44 -2.625) (layer Edge.Cuts))
  (fp_text user "PCB Cutout Area" (at -3.36 -0.525) (layer Edge.Cuts))
  (fp_text user "B1" (at 3.2 -4.065) (layer F.SilkS))
  (fp_arc (start -3.3 -3.465) (end -3.31 -3.665) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.31 -3.665) (end -2.81 -3.665) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -2.8 -3.465) (end -2.79 -3.265) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -2.79 -3.265) (end -3.29 -3.265) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 2.8 -3.465) (end 2.79 -3.665) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 2.79 -3.665) (end 3.29 -3.665) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.3 -3.465) (end 3.31 -3.265) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.31 -3.265) (end 2.81 -3.265) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.5 -3.965) (end 4.25 -3.955) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.25 -3.955) (end 4.25 -4.555) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.5 -4.565) (end 4.75 -4.575) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.75 -4.575) (end 4.75 -3.975) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.5 -3.965) (end -4.75 -3.955) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.75 -3.955) (end -4.75 -4.555) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.5 -4.565) (end -4.25 -4.575) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.25 -4.575) (end -4.25 -3.975) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.575 -2.765) (end 3.575 -2.44) (angle 180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.575 -2.44) (end 3.875 -2.44) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.875 -2.765) (end 3.875 -3.09) (angle 180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.875 -3.09) (end 3.575 -3.09) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 6.075 1.735) (end 5.825 1.735) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 5.825 1.735) (end 5.825 0.735) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 6.075 0.735) (end 6.325 0.735) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 6.325 0.735) (end 6.325 1.735) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -6.075 1.735) (end -6.325 1.735) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -6.325 1.735) (end -6.325 0.735) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -6.075 0.735) (end -5.825 0.735) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.825 0.735) (end -5.825 1.735) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.85 -1.965) (end -4.95 -2.215) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.95 -2.215) (end 4.85 -2.215) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.8 -1.965) (end 4.75 -1.715) (angle -180.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.75 -1.715) (end 4.75 2.485) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.75 2.485) (end -4.75 2.485) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.75 2.485) (end -4.75 -1.715) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
)