(module easyeda2kicad:CONN-TH_643330100 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_643330100 (at 0 7.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad AA1 thru_hole circle (at -35.90 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AA2 thru_hole circle (at -35.90 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AA3 thru_hole circle (at -35.90 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AA4 thru_hole circle (at -35.90 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AB1 thru_hole circle (at -38.40 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AB2 thru_hole circle (at -38.40 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AB3 thru_hole circle (at -38.40 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AB4 thru_hole circle (at -38.40 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AC1 thru_hole circle (at -40.90 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AC2 thru_hole circle (at -40.90 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AC3 thru_hole circle (at -40.90 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AC4 thru_hole circle (at -40.90 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AD1 thru_hole circle (at -43.40 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AD2 thru_hole circle (at -43.40 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AD3 thru_hole circle (at -43.40 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AD4 thru_hole circle (at -43.40 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AE1 thru_hole circle (at -45.90 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AE2 thru_hole circle (at -45.90 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AE3 thru_hole circle (at -45.90 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AE4 thru_hole circle (at -45.90 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AF1 thru_hole circle (at -48.40 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AF2 thru_hole circle (at -48.40 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AF3 thru_hole circle (at -48.40 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AF4 thru_hole circle (at -48.40 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AG1 thru_hole circle (at -51.90 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AG2 thru_hole circle (at -51.90 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AG3 thru_hole circle (at -51.90 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AG4 thru_hole circle (at -51.90 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AH1 thru_hole circle (at -55.60 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AH2 thru_hole circle (at -55.60 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AH3 thru_hole circle (at -55.60 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad AH4 thru_hole circle (at -55.60 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BM4 thru_hole circle (at 10.60 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BM3 thru_hole circle (at 10.60 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BM2 thru_hole circle (at 10.60 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BM1 thru_hole circle (at 10.60 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BL4 thru_hole circle (at 6.90 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BL3 thru_hole circle (at 6.90 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BL2 thru_hole circle (at 6.90 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BL1 thru_hole circle (at 6.90 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BK4 thru_hole circle (at 3.40 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BK3 thru_hole circle (at 3.40 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BK2 thru_hole circle (at 3.40 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BK1 thru_hole circle (at 3.40 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BJ4 thru_hole circle (at 0.90 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BJ3 thru_hole circle (at 0.90 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BJ2 thru_hole circle (at 0.90 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BJ1 thru_hole circle (at 0.90 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BH4 thru_hole circle (at -1.60 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BH3 thru_hole circle (at -1.60 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BH2 thru_hole circle (at -1.60 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BH1 thru_hole circle (at -1.60 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BG4 thru_hole circle (at -4.10 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BG3 thru_hole circle (at -4.10 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BG2 thru_hole circle (at -4.10 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BG1 thru_hole circle (at -4.10 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BF4 thru_hole circle (at -6.60 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BF3 thru_hole circle (at -6.60 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BF2 thru_hole circle (at -6.60 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BF1 thru_hole circle (at -6.60 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BE4 thru_hole circle (at -9.10 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BE3 thru_hole circle (at -9.10 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BE2 thru_hole circle (at -9.10 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BE1 thru_hole circle (at -9.10 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BD4 thru_hole circle (at -11.60 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BD3 thru_hole circle (at -11.60 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BD2 thru_hole circle (at -11.60 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BD1 thru_hole circle (at -11.60 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BC4 thru_hole circle (at -14.10 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BC3 thru_hole circle (at -14.10 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BC2 thru_hole circle (at -14.10 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BC1 thru_hole circle (at -14.10 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BB4 thru_hole circle (at -16.60 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BB3 thru_hole circle (at -16.60 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BB2 thru_hole circle (at -16.60 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BB1 thru_hole circle (at -16.60 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BA4 thru_hole circle (at -19.10 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BA3 thru_hole circle (at -19.10 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BA2 thru_hole circle (at -19.10 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad BA1 thru_hole circle (at -19.10 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CE4 thru_hole circle (at 45.90 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CE3 thru_hole circle (at 45.90 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CE2 thru_hole circle (at 45.90 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CE1 thru_hole circle (at 45.90 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CH4 thru_hole circle (at 55.60 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(pad CH3 thru_hole circle (at 55.60 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(pad CH2 thru_hole circle (at 55.60 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(pad CH1 thru_hole circle (at 55.60 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(pad CG4 thru_hole circle (at 51.90 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CG3 thru_hole circle (at 51.90 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CG2 thru_hole circle (at 51.90 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CG1 thru_hole circle (at 51.90 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CF4 thru_hole circle (at 48.40 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CF3 thru_hole circle (at 48.40 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CF2 thru_hole circle (at 48.40 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CF1 thru_hole circle (at 48.40 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CD4 thru_hole circle (at 43.40 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CD3 thru_hole circle (at 43.40 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CD2 thru_hole circle (at 43.40 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CD1 thru_hole circle (at 43.40 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CC4 thru_hole circle (at 40.90 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CC3 thru_hole circle (at 40.90 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CC2 thru_hole circle (at 40.90 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CC1 thru_hole circle (at 40.90 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CB4 thru_hole circle (at 38.40 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CB3 thru_hole circle (at 38.40 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CB2 thru_hole circle (at 38.40 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CB1 thru_hole circle (at 38.40 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CA4 thru_hole circle (at 35.90 3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CA3 thru_hole circle (at 35.90 1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CA2 thru_hole circle (at 35.90 -1.25 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad CA1 thru_hole circle (at 35.90 -3.75 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad "" thru_hole circle (at 62.05 -4.75) (size 2.30 2.30) (drill 2.30) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 65.65 -0.90) (size 4.20 4.20) (drill 4.20) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 17.60 6.10) (size 4.20 4.20) (drill 4.20) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -62.05 -4.75) (size 2.03 2.03) (drill 2.03) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -65.65 -0.90) (size 4.20 4.20) (drill 4.20) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/643330100/643330100.3dshapes/CONN-TH_643330100.wrl"
		(offset (xyz 0.130 -18.800 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)