(module easyeda2kicad:USB-B-TH_67068-8000 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.35) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-B-TH_67068-8000 (at 0 6.35) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 6 thru_hole circle (at -6.02 2.35 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.3000207999999995))
	(pad 5 thru_hole circle (at 6.02 2.35 0.00) (size 3.00 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.3000207999999995))
	(pad 4 thru_hole circle (at 1.25 -0.35 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -1.25 -0.35 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.25 -2.35 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at 1.25 -2.35 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/670688000/670688000.3dshapes/USB-B-TH_67068-8000.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -4.600 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)