(module easyeda2kicad:MICRO-USB-SMD_67503-1020 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.21) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MICRO-USB-SMD_67503-1020 (at 0 6.21) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.60 -2.21 90.00) (size 2.25 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.80 -2.21 90.00) (size 2.25 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 -2.21 90.00) (size 2.25 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.80 -2.21 90.00) (size 2.25 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.60 -2.21 90.00) (size 2.25 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 4.92 -2.04 90.00) (size 3.50 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -4.92 -2.04 90.00) (size 3.50 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -4.92 2.21 90.00) (size 4.00 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 4.92 2.21 90.00) (size 4.00 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -2.20 0.09) (size 1.40 1.40) (drill 1.40) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 2.20 0.09) (size 1.40 1.40) (drill 1.40) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/675031020/675031020.3dshapes/MICRO-USB-SMD_67503-1020.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.470 1.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)