(module easyeda2kicad:MICRO-USB-SMD_67503-1230 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.12) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MICRO-USB-SMD_67503-1230 (at 0 6.12) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.60 -2.10 90.00) (size 2.25 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.80 -2.10 90.00) (size 2.25 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 -2.10 90.00) (size 2.25 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.80 -2.10 90.00) (size 2.25 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.60 -2.10 90.00) (size 2.25 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 4.92 -2.12 90.00) (size 3.50 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -4.92 -2.12 90.00) (size 3.50 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -4.92 2.12 90.00) (size 4.00 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 4.92 2.12 90.00) (size 4.00 2.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/675031230/675031230.3dshapes/MICRO-USB-SMD_67503-1230.wrl"
		(offset (xyz 0.010 -1.530 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)