(module 68683-305LF (layer F.Cu) (tedit 6567CBB2)
  (fp_text reference REF** (at -5.08 1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 68683-305LF_AMP (at -5.08 1.27) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -5.08 2.54) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 2.54) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -10.16 0) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -10.16 2.54) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
