(module 691221120006 (layer F.Cu) (tedit 68E5387D)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -5.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 691221120006 (at 4.12 6.865 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.25 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole circle (at -8.75 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.75 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.75 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.25 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 8.75 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)