(module 691243110004 (layer F.Cu) (tedit 66FD43DC)
  (descr "<b>WR-TBL Serie 2431 - 3.50 mm Horizontal cable entry with rising clamp<br></b>Max Height =9.1mm , Pitch 3.5mm , 4 Pins")
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -5.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 691243110004 (at 4.12 4.865 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.25 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.75 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.75 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 5.25 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)