(module 691412320006 (layer F.Cu) (tedit 690B7E9D)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.5 -6.415 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 691412320006 (at 3.62 8.895 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.715 -2.5) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole circle (at 9.525 2.5) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.905 2.5) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.905 -2.5) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.715 2.5) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -9.525 -2.5) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "1" (at 9.29 4.68) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user "2" (at 5.39 -0.32) (layer Dwgs.User))
  (fp_text user "6" (at -9.85 -0.32) (layer Dwgs.User))
)