(module "692622030100" (layer F.Cu)
  (descr "692622030100-5")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.125 -0.375) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.125 -0.375) (layer F.Fab))
  (fp_text value "692622030100" (at 0.125 -0.375) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.850 -2.25 0) (size 0.400 1.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.200 -2.25 0) (size 0.400 1.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.550 -2.25 0) (size 0.400 1.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.900 -2.25 0) (size 0.400 1.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.250 -2.25 0) (size 0.400 1.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.850 -2.25 0) (size 0.400 1.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.500 -2.25 0) (size 0.400 1.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.150 -2.25 0) (size 0.400 1.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.800 -2.25 0) (size 0.400 1.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 5.450 -2.25 0) (size 0.400 1.350) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -6.550 0.425 0) (size 1.800 1.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -3.750 0.425 90) (size 1.900 1.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.225 0.425 90) (size 1.900 1.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.450 0.425 0) (size 1.800 1.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 3.950 0.425 0) (size 1.800 1.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 6.550 0.425 90) (size 1.900 2.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 692622030100.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
