(module "693071010811" (layer F.Cu)
  (descr "693071010811-6")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.025 0.3) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.025 0.3) (layer F.Fab))
  (fp_text value "693071010811" (at 0.025 0.3) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 1.940 3.1 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.840 2.7 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.260 3.1 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.360 3.3 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.460 3.1 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -3.560 3.3 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -4.660 3.1 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -5.760 3.1 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 6.600 6.95 0) (size 1.400 1.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.750 -7.2 90) (size 1.400 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -6.550 5.95 0) (size 1.400 1.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -4.950 -7.2 90) (size 1.400 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 693071010811.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
