(module easyeda2kicad:SW-SMD_8P-L7.0-W7.0-P1.40-LS7.4-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-SMD_8P-L7.0-W7.0-P1.40-LS7.4-TL (at 0 8.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -3.25 -1.40 0.00) (size 1.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -3.25 0.00 0.00) (size 1.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -3.25 1.40 0.00) (size 1.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 3.25 1.40 0.00) (size 1.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 3.25 0.00 0.00) (size 1.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 3.25 -1.40 0.00) (size 1.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -0.00 4.00 0.00) (size 1.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.00 -4.00 0.00) (size 1.50 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -0.00 -1.90) (size 1.10 1.10) (drill 1.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -0.00 1.90) (size 0.80 0.80) (drill 0.80) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/7*7*5-6P-L WX/7*7*5-6P-L WX.3dshapes/SW-SMD_8P-L7.0-W7.0-P1.40-LS7.4-TL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.600))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)